宇阳有限公司

                         珍珠棉TDS
简介：
EPE珍珠棉是一种新型环保的包装財桂低药度業乙经整物理发泡产生无對的拉立气泡約成。  具有隔音，保温，可聖性能佳，初性强，循环再造，环保，抗撞力强等诸多优点，亦具有很好的抗化学性能。 是传统包装村料的理想替代品。
物性：
	外  观
	包装村料， 白色

	PH值
	不适用

	外观
	装村料， 白色

	密度
	20-24 Kg/M3

	保质期
	2 年

	保存温度
	-10℃到60℃


特点：
是100% 使用新胶粒，完全环保。有防震，隔音，保温，可聖性能佳，初性强，循环再造，环保，抗撞力强。
适用范围：
EPE珍珠棉广泛用于电子、仪器、设备、医疗器械、五金、陶瓷的表面保护、家具、酒袋、玩具、皮鞋、水果行业，起到包装和保护商品的作用。。 
使用方法：
可以使用袋子或片材包装产品来表面保护操作方便。
 注意事项： 
使用本产品的环境温度应在60°以下。温度太高就珍珠棉会变形
包装规格:
按照珍珠棉的尺寸来包装规格不同。
[bookmark: _GoBack]
贮存条件：
1.贮存期：2 年，超过贮存期的产品需经检验合格后方可使用。
2.正常贮存温度为60° 一下。
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